手动双摇病床参数：

配置：ABS床头、铝合金折叠护栏、碳钢分离杂物架、引流钩、5寸面包静音脚轮、调式不锈钢升降输液杆、餐桌板、床垫
（1） 规格：2140×950(包括护栏)×500(不包括床头高度)
（2） 升降功能：
①背部升降：升降角度0～75º，±2º；
②腿部升降：升降角度0～45º，±2º。
（3）床面板
①床面板采用优质冷轧板材一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接15×30×1.0MM矩管加强筋，增加承载力（提供床面板滚圆工艺样件）。
②病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无嗓音。
③床板链接采用钢质铰链，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。
（4）床身主要部件：
①床框采用30mm×60mm×1.2mm优质碳钢矩管；
②床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处；

③床框四角带输液架插座，方便操作使用。
（5）护栏
①铝合金折叠护栏主管采用直径≥30mmD型铝合金管，五支立管采用直径≥19mm铝合金型材管；
②高强度铸铝锁紧机构；
③护栏活动关节连接均采用钢件连接，外罩塑料件装饰；
④高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠，加厚D形铝合金护手，表面硬化处理；
⑤护栏升起后护栏上缘距离床面有效护栏高度≥30CM,有效防治老年患者发生坠床风险。
（6）床头床尾板
①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁；
②采用挂式结构，非中空设计，强度高，稳定性强，拆卸方便，床头推手位受力强度≥450N；

③床尾板带一次成型ABS病历卡座。
（7）床架加工
①整体床架采用优质冷轧型材，经机器人自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板通过连续90小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。（提供自动化涂装生产线、机器人购机发票，提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告，提供省级机构盐雾检测报告）。
②喷塑前床体采用悬链式抛丸机表面除锈处理工艺，工件不进行酸洗浸泡处理，产品在长期使用过程中不会因为返酸而导致生锈。
（8）传动装置
①摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可0°～180°三档折叠；（提供第三方病床检验报告）
②摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；
③手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。
（9）杂物架：采用10*20矩管焊接成型，固定采用挂式连接。

（10）床脚采用50×50×1.2mm优质冷轧型材焊接而成，带插杆式5寸面包静音脚轮。
（11）输液架：伸缩式，三钩可折叠，不锈钢材质，带ABS旋转式锁紧装置，操作方便。
（12）床上餐桌板：ABS工程塑料一次注塑成形，伸缩式，长度可调，颜色与床整体色调一致，不用时可以置于床尾板下方的放置架上。
（13）引流钩：病床两侧均配置两个引流钩，便于护理操作。
（14）床垫：床垫尺寸和分段与床相配，外套采用墨绿色牛津布，底层为≥30mm椰丝成型垫，面层≥35mm高弹性海棉，有透气孔，床垫套全脱设计，方便拆洗。
（15）床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。（提供第三方病床检验报告）
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手动单摇病床参数：

配置：ABS床头、铝合金折叠护栏、碳钢分离杂物架、引流钩、餐桌板、床垫

（1） 规格：2140×950(包括护栏)×500(不包括床头高度)
（2） 升降功能：
①背部升降：升降角度0～75º，±2º；
（3）床面板
①床面板采用优质冷轧板材一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接15×30×1.0MM矩管加强筋，增加承载力（提供床面板滚圆工艺样件）。
②病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无嗓音。
③床板链接采用钢质铰链，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。
（4）床身主要部件：
①床框采用30mm×60mm×1.2mm优质碳钢矩管；
②床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处；

③床框四角带输液架插座，方便操作使用。
（5）护栏
①铝合金折叠护栏主管采用直径≥30mmD型铝合金管，五支立管采用直径≥19mm铝合金型材管；
②高强度铸铝锁紧机构；
③护栏活动关节连接均采用钢件连接，外罩塑料件装饰；
④高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠，加厚D形铝合金护手，表面硬化处理；
⑤护栏升起后护栏上缘距离床面有效护栏高度≥30CM,有效防治老年患者发生坠床风险。
（6）床头床尾板
①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁；
②采用挂式结构，非中空设计，强度高，稳定性强，拆卸方便，床头推手位受力强度≥450N；

③床尾板带一次成型ABS病历卡座。
（7）床架加工
①整体床架采用优质冷轧型材，经机器人自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板通过连续90小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。（提供自动化涂装生产线、机器人购机发票，提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告，提供省级机构盐雾检测报告）。
②喷塑前床体采用悬链式抛丸机表面除锈处理工艺，工件不进行酸洗浸泡处理，产品在长期使用过程中不会因为返酸而导致生锈。
（8）传动装置
①摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可0°～180°三档折叠；（提供第三方病床检验报告）
②摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；
③手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。
（9）杂物架：采用10*20矩管焊接成型，固定采用挂式连接。
（10）床上餐桌板：ABS工程塑料一次注塑成形，伸缩式，长度可调，颜色与床整体色调一致，不用时可以置于床尾板下方的放置架上。
（11）引流钩：病床两侧均配置引流钩，便于护理操作。
（12）床垫：床垫尺寸和分段与床相配，外套采用墨绿色牛津布，底层为≥30mm椰丝成型垫，面层≥35mm高弹性海棉，有透气孔，床垫套全脱设计，方便拆洗。
（13）床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。（提供第三方病床检验报告）
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ABS急救车技术参数

1.规格：740mm*520mm*960mm;

2.柜体立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行方便；

3.台面底座以及抽屉采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，外表光洁、美观；

4.抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成；

5.急救车后方输液架为可调式，根据需要自行调节高度。框架材料采用Φ16不锈钢圆管，急救托盘采用亚克力板加工而成，上配置捆绑带数量为四个，可360°自由旋转；

6.抽屉采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能，拉手采用弧形拉手；

7.抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm（大号）；400×600×100mm（中号）； 400×600×50mm（小号），每只塑料筐承重≥60Kg。三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；

8.抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象；

9.整车配置五层抽屉，三只小号抽屉、一只中号抽屉、一只大号抽屉，抽屉整体带排锁控制；配置透明ABS文件盒一个、心肺复苏版一个、氧气瓶挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶；推车右侧面带侧抽板，方便存放物品；

10.整车配置4只施可瑞4寸丝杆单片轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。
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70位病历夹推车技术参数

1、外形尺寸：70位：610*410*1480mm（70位不带抽屉）

2、产品下部与地面的净空高度为150mm，充分体现人性化设计，符合人机工程学原理；

3、台面采用厚度为1.0mm的304不锈钢冷轧板精制而成，台面有效使用部分采用模具一次性整体拉伸而成，外形更美观，强度更大，更实用；

4、柜体采用0.8优质不锈钢冷轧板（磨砂）精制而成，表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物品作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹；

5、该车能同时存放70位病历夹，病历夹侧滑道采用高级ABS材料注塑成型，外型美观，侧滑道配置小滚轮，有利于保护病历夹抽拉更灵活轻便；

6、病历夹推车配有安全锁，安全可靠，病历夹放置分两列放置并有数字标识放置位置；

7、配置4只4寸高级人造橡胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观，带对角刹车。
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ABS床头柜

1. 规格：480×470×750mm；
2. 采用ABS高级工程塑料注塑成型，表面易清洗、擦拭，整体美观大方；
3. 配餐桌、抽屉、单拉门，柜内带隔板，可放置水瓶；
4. 两侧配不锈钢伸缩式毛巾架、污物袋挂勾，实用方便。
[image: image7.png]



ABS输液车治疗车技术参数

1.规格：600mm*500mm*1460mm;

2.柜体立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行轻便；

3.抽屉滑槽采用高级三折阻尼滑轨，后方带自锁功能；

4.台面、底座以及抽面拉手采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，外表光洁、美观；

5.抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架和活动分隔板组成；

6.输液架为可取式，根据需要自行调配。框架材料采用Φ25不锈钢圆管，输液挂钩数量四个；输液架上配置不锈钢置物盘一个；

7.抽屉分为三种规格，小号：524*402*80mm，中号：524*402*164mm，大号：524*402*248mm，抽屉由δ0.8冷轧钢板折弯后组焊而成, 然后采用自动化喷涂设备喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性,抽面带ABS弧形拉手，整体协调美观，抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；

8.整车配置三层抽屉，一只小号抽屉、二只中号抽屉，抽屉下方带一层隔板，隔板左、右两方带ABS围栏，后方带不锈钢围栏。推车左侧配置透明ABS文件盒一个，右侧配置锐器盒一个以及两个塑料翻盖式污物桶；

9.整车配置4只施可瑞4寸丝杆单片轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。
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不锈钢治疗车技术参数

1. 规格：740mm*450mm*850mm;

2. 上下台面采用厚度为δ1.0mm优质304不锈钢冷轧板，折弯后组焊而成。表面经抗指纹磨砂处理；

3. 四周的支撑立柱采用Φ25*1.2优质不锈钢圆管制作，外型美观；

4. 台面下配一抽屉，抽屉滑槽采用高级三折静音滑轨；

5. 上、下台面三方（左右及后方）带护栏，护栏采用不锈钢圆条精制而成，并配有塑钢立柱，可满足使用要求，且外型美观；

6. 抽屉下方左侧前方立柱配旋转污物桶，使用时可旋转到车体之外，不使用时可旋转到车体内部，减小占用空间；

7. 配4只3寸高级面包脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。
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护理车技术参数

1、规格：960×540×880mm。
2、推车主体采用1.0mm优质不锈钢冷轧板（磨砂）与Φ25*1.0优质不锈钢圆管整体焊接成型,表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹；
3、配防水布护理袋，污物袋上带粘胶扣，可拆卸清洗，三层搁物台面，三面带Φ8*1.0不锈钢圆管围栏，配塑钢立柱，整体协调美观；
4、配4只3寸高级人造橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。
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不锈钢大小轮担架推车

1. 规格：2000×820×750mm；
2. 优质不锈钢管材整体焊接框架，材料厚度不低于1.2mm；
3. 配两个大型充气轮子，适用于各种路面情况，配两支带刹5寸高级人造橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观运行平稳；
4. 带可移动不锈钢担架面，配翻折式不锈钢护栏和不锈钢输液架；
5. 配备高级人造革床垫和杂物框。
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不锈钢器械台
1. 规格：900mm*650mm*850mm;

2. 上下台面采用厚度为δ1.0mm优质304不锈钢冷轧板，折弯后组焊而成。表面经抗指纹磨砂处理；

3. 四周的支撑立柱采用Φ25*1.2优质不锈钢圆管制作，外型美观；

4. 上台面三方（左右及后方）、下台面四方护栏，采用不锈钢圆条精制而成，并配有塑钢立柱，可满足使用要求，且外型美观；

5. 配4只3寸高级人造橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。
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