蒲江县中医医院

消防器材配送服务采购项目
项目编号：PJZY-2025-023
采 购 人：蒲江县中医医院

2025年10月

第一章 项目情况

根据工作需要，蒲江县中医医院拟对蒲江县中医医院消防器材进行院内公开询价采购，拟确定1名成交供应商。现诚邀符合相关条件的供应商前来参与。

一、项目编号：PJZY-2025-023
二、项目名称：蒲江县中医医院消防器材配送服务采购采购项目。

三、项目简介：本项目为蒲江县中医医院后勤保卫部消防器材配送服务采购，旨在通过采购符合国家消防安全标准的器材，保障医院区域的火灾预防、初期灭火、人员疏散及安全防护需求，服期限为三年。本项目共设1个包，涵盖原有及新增消防器材的供应、验收协助及售后保障。（具体详见“第五章”）

四、本项目最高限价：单项限价，超过最高限价的报价无效。具体详见“第五章”（实质性要求）

第二章 询价报名时间及方式

一、2025年10月16日至2025年10月20日17时00分(北京时间)。

二、报名时间期限内完成填写以下资料并发送至指定QQ邮箱(3838540973@qq.com)。

（一）完成《蒲江县中医医院院内采购报名表》。(盖鲜章)(见附件1)

（二）需提供公司的《营业执照》。（盖鲜章）
（三）法人/负责人身份证复印件。（盖鲜章）（法人报名适用）

（四）介绍信及业务员的身份证复印件。（盖鲜章）（非法人/负责人报名适用）

（五）以上资料扫描成1个PDF文件，按照“单位名称+项目名称”的文件名发送指定邮箱。

（六）以上材料使用电子公章/公章均可。
第三章 投标、开标、评标时间、地点

一、投标时间：2025年10月22日10时00分-2025年10月22日10时30分。(北京时间)

二、开标时间： 2025年10月22日10时30分。(北京时间)

三、投标及开标地点：蒲江县中医医院行政三楼会议室。

四、评标时间、地点：2025年10月22日11时00分(北京时间)，蒲江县中医医院行政三楼会议室。

五、其它事项：询价申请文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照询价文件要求密封的询价申请文件概不接受。本次招标不接受邮寄的询价申请文件。

询价申请文件制作：(见附件3)

第四章 资格条件

一、供应商须提供有效的《营业执照》复印件加盖公章，经营范围需包含 “消防器材销售”“消防设备供应” 等相关类目。

二、提供《消防产品经营备案证明》。

三、本次采购不接受以他人名义或挂靠参与。

四、本项目不接受联合体投标。

五、近 2 年无因销售不合格消防器材被市场监管部门行政处罚的记录。（提交无违规承诺函，格式自拟加盖公章）
六、本章所需提供证明材料如下：

（一）供应商的承诺函。（原件）

（二）响应函。（原件）

（三）开标一览表。（见附件2）

（四）法定代表人/负责人的授权书。（非法人/负责人投标适用，原件）

（五）法人/负责人身份证复印件。
（六）授权代表身份证复印件。（非法人/负责人投标适用）

（七）营业执照、税务登记证及组织机构代码证，对于已完成“三证合一”（或多证合一）的，提供由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照。

（八）本章中涉及到的资格证明材料。

（九）供应商认为需要提供的文件和资料。

第五章 采购项目要求
一、项目内容及技术或服务要求

（一）项目清单：

	序号
	器材名称
	单位
	采购量
	质量 / 技术要求
	单价限价（元）
	备注

	1
	手提式干粉灭火器（2kg）
	具
	按需采购
	1. 符合 GB 4351.1-2005；2. 灭火级别 A 类 2A、B 类 34B；3. 配压力表（指针绿区合格）
	50
	

	2
	手提式干粉灭火器（4kg）
	具
	按需采购
	1. 符合 GB 4351.1-2005；2. 灭火级别 A 类 3A、B 类 55B；3. 瓶体无锈蚀、喷射软管完好
	65
	

	3
	防毒面具
	个
	按需采购
	1. 符合 GB 2890-2009；2. 过滤式，防护时间≥30 分钟；3. 面罩密封、视野清晰
	35
	应急疏散用

	4
	消防水带
	根
	按需采购
	1. 符合 GB 6246-2011；2. DN65×20m；3. 工作压力≥1.6MPa，耐老化
	130
	适配消防栓

	5
	安全出口标识牌
	个
	按需采购
	1. 符合 GB 17945-2010；2. LED 光源，应急时间≥90 分钟；3. 断电自动启动
	20
	疏散通道出口

	6
	灭火器箱
	个
	按需采购
	1. 符合 GB/T 14561-2019；2. 规格 600×450×200mm（适配 4kg 灭火器）；3. 冷轧钢板材质（厚度≥1.0mm），喷塑防锈
	50
	存放灭火器专用

	7
	手提式气体灭火器（2kg 二氧化碳）
	具
	按需采购
	符合 GB 4351.1-2005；2. 灭火级别 B 类 55B、C 类；3. 瓶体无缝钢管材质，喷放时间≥8 秒；4.瓶体水压试验压力≥22.5MPa，泄漏量≤5g / 年；
	130
	精密设备区用

	8
	路锥
	个
	按需采购
	1. 符合 GB/T 2893.4-2013；2. 高度 500mm，锥身 PVC 材质；3. 贴反光膜（逆反射系数≥30cd・lx⁻¹・m⁻²）
	25
	消防通道临时封堵

	9
	防撞桶
	个
	按需采购
	1. 高密度聚乙烯材质（抗冲击）；2. 规格 500×800mm，可注水 / 沙增重；3. 贴反光条，颜色为警示黄
	80
	消防通道拐角防护

	10
	灭火毯（1.5m×1.5m）
	条
	按需采购
	1.符合 GB 5134.7-2019；2. 玻璃纤维材质，防火等级 A 级；3. 边缘包边处理，配收纳袋；4.耐温≥550℃，经 1000℃火焰灼烧 30 秒无破损、无熔融；

	60
	厨房、实验室初期灭火

	11
	警示带（20m / 卷）
	盒
	按需采购
	1. 符合 GB/T 2893.3-2013；2. 涤纶材质；3. 印 “警戒” 字样，抗拉强度≥100N
	 35
	现场警戒隔离

	12
	防爆灯（Ex d IIB T6）
	盏
	按需采购
	1. 符合 GB 3836.1-2021；2. 功率 30W，LED 光源（光效≥100lm/W）；3. 防爆等级 Ex d IIB T6，防护等级 IP65；4.进线口为 G3/4 螺纹，适配防爆挠性管，使用寿命≥50000 小时；
	45
	配电室、危险品储存间

	13
	消防水枪（DN50）
	支
	按需采购
	1. 符合 GB 8181-2005；2. 直流 / 喷雾两用，工作压力 0.2-0.7MPa；3. 铜合金材质（枪体），流量≥5L/s
	30
	适配消防水带灭火

	14
	荧光棒
	个
	按需采购
	1. 符合 GB/T 24461-2009；2. 发光时间≥8 小时，亮度≥15cd/m²；3. 外壳防水，低温环境（-20℃）可正常使用
	35
	疏散指引

	15
	应急灯
	个
	按需采购
	1. 符合 GB 17945-2010；2. LED 光源，主光源功率≥3W，应急时间≥90 分钟；3. 具备过充、过放保护，断电自动切换应急模式
	35
	走廊、楼梯间应急照明

	16
	强光手电
	套
	按需采购
	1. 符合 GB/T 31289-2014；2. 最大亮度≥1000lm，续航时间≥4 小时（强光模式）；3. 防水等级 IP67，耐跌落高度≥1.5m，含充电底座
	40
	夜间巡查、应急搜救

	17
	广角镜
	个
	按需采购
	1. 符合 GB/T 31439.1-2015（道路交通安全设施通用技术条件）；2. 镜面材质为耐冲击 PC 板（厚度≥3mm）或钢化玻璃，视野角度≥120°，防眩光、抗紫外线老化；3. 边框为铝合金材质（喷塑防锈），防护等级 IP65，适配墙面 / 立柱安装
	140
	院区拐角、道路盲区视野辅助（观察来车 / 行人，减少碰撞风险）

	18
	喊话器
	个
	按需采购
	1. 符合 GB/T 14471-2013；2. 最大音量≥120dB，有效传播距离≥300m；3. 支持手持 / 肩挎，续航时间≥8 小时，含录音（≥120 秒）功能
	60
	应急指挥、人员疏散通知

	19
	安全绳
	根
	按需采购
	1. 符合 GB 24543-2021；2. 材质为高强度尼龙，直径≥12mm，断裂强度≥25kN；3. 表面光滑无毛刺，配安全钩（承重≥15kN）
	30
	高空作业防护、应急救援


（二）产品资质要求

1.所有器材（含新增）需具备3C 强制性产品认证证书（国家规定需认证的品类，如灭火器、消防水枪、防爆灯）；

2.防爆灯需额外提供《防爆合格证》（由国家认可的防爆产品检测机构出具），气体灭火器需标注生产许可证编号及充装有效期。（提供所投产品对应的资质材料）

（三）服务要求

1.供货服务：收到医院通知后，3个工作日内送达指定地点；紧急情况4 小时内送达。

2.验收服务：送货时需随货附带产品合格证、3C 认证复印件，协助后勤保卫部核对器材规格、外观及资质文件，发现错装、缺件或参数不符时，需当场无条件更换；

3.售后保障：器材验收合格后 1 年内，非人为损坏导致的质量问题（如灭火器泄漏、防爆灯不亮），供应商需免费退换货（往返运费由供应商承担）；灭火毯、警示带等消耗品，若存在出厂质量缺陷，支持到货 7 日内无条件退换。

4.供应商负责合同履行期间的配送人员一切安全事故责任及费用，采购人不承担任何责任及费用。

5.根据采购人的需求提供安装服务。

二、商务要求(实质性要求)

（一）服务期限：3年。(合同为一签3年，合同期每满1年，对成交供应商服务等进行评价，若考核合格继续履行服务合同，若不合格，采购人将书面通知成交供应商，单方面终止合同且不承担违约责任。)

（二）服务地点：蒲江县中医医院。
（三）退换货：收到医院退换申请后 2 个工作日内响应，5 个工作日内完成更换或退款。

（四）付款方式及条件：

采用 “滚动付款” 模式：每月月底双方核对当月供货清单、验收单及合规发票，医院在核对无误后 90 日内，通过银行转账支付当月全部货款（投标方需提供增值税普通发票，发票备注栏注明 “蒲江县中医医院消防器材采购”）。

（五）合同期内，配送服务项目内容包括但不限于询价文件中已列明的服务项目内容。若医院需临时采购目录外的产品配送服务，其配送价格按照成交供应商采购价+税点之和的价格为成交价（提供进货价清单或发票）。

（六）违约责任 

1.合同期内，中标产品配送价格不得调高。

2.合同期内，若供货产品出现质量下降，采购人有权单方面终止合同且不承担违约责任。

3.产品的质保期为1年。

4.其它

在服务期内，因不可抗力因素，包含但不限于因国家政策、法律法规、地方国家政策或上级主管部门政策要求医院发生资源整合、营业地变动，采购人有权终止合同且不承担法律责任。
三、报价须知

（一）本项目报价方式为报统一下浮率%。下浮后的报价为综合包干价，包括但不限于货物、服务、人工、保险、税费和询价文件规定的其它费用，采购人不承担额外的费用，供应商在报价中应自行考虑。
（二）供应商报价不得超过询价文件给出的预算金额（最高限价），超过预算金额（最高限价）的报价无效。
四、其它要求

（一）其他未尽事宜由双方在采购合同中约定。

（二）合同履行期间，若发生争议，双方协商不成时，向采购人所在地人民法院提起诉讼。
五、验收标准

供应商与采购人参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求进行验收。

注：本章所有条款均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为询价申请文件无效。

第六章 投标须知(实质性要求)

一、报价要求

（一）本项目报价方式为统一下浮率  %。下浮后的报价为综合包干价，含运输、保险、装卸、售后服务、各项税金等相关综合费用，采购人不承担额外的费用，供应商在报价中应自行考虑。
（二）开标一览表(详见附件2)：报价按医院提供电子表格顺序填写，不得随意改变报价一览表的格式。

（三）开标一览表中的各项内容的报价必须计算准确，无二次报价。若因供应商未考虑周全或对询价文件的误解而造成的少计费用等，采购人不承担任何责任。
二、询价申请文件制作（附件3）

询价申请文件(一正一副)装订成册(盖公章)。并在其封面上清楚地标明询价申请文件、采购项目名称、采购项目编号、包号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面询价申请文件为准。文件中加盖公章/电子公章均可。
三、封包要求

密封包装的最外层应标明项目名称、项目编号、包号、供应商名称、年月日，共2个封包。

封包1：开标一览表(附件2)。

封包2：询价申请文件一正本、一副本(附件3)。

四、开/评标要求
（一）资格和符合性审查标准
	序号
	评审因素
	评审标准
	审查情况

	1
	投标人资质条件
	供应商须提供有效的营业执照复印件加盖公章。经营范围需包含 “消防器材销售”“消防设备供应” 等相关类目；

提供《消防产品经营备案证明》；

3.近 2 年无因销售不合格消防器材被市场监管部门行政处罚的记录（提交无违规承诺函，格式自拟加盖公章）。
4.本次采购不接受以他人名义或挂靠参与。

5.本项目不接受联合体投标。
	

	2
	身份证明或授权委托
	提供法人/负责人证明书或授权书；（须提供法人/负责人及被授权人身份证复印件，授权委托书需加盖公章）
	

	3
	签字、盖章要求
	要求签字盖章的地方需加盖公章、签字。
	

	4
	采购范围
	采购范围与询价文件要求不存在实质性差异；
	

	5
	其他内容
	是否符合询价文件要求的其它实质性要求，且不得附有采购人不能接受的条件。
	

	以上评审有一条不通过，则视为初步评审不通过，不能进入下一步评审，询价申请文件作否决处理。


（二）评标方法：最低评标价法。
五、评标结果

详见蒲江县中医医院官网。
六、合同签订

公示期满无异议后，中标通知书发出之日起30日内到采购人归口管理部门签订合同，否则按自行放弃中标资格处理。

七、其它

（一）若需要，自行组织踏勘或联系医院采购部。联系人及联系电话：杜老师 88532868。（时间：工作日上午9：00至11：30，下午14：30至17：00）。
（二）如有疑问请联系医院采购部 联系电话：028-88532868。

附件：

附件1：蒲江县中医医院院内采购报名表

附件2：开标一览表.docx

附件3：询价申请文件格式.docx

2025 年 10月15日

